ИСТРУКЦИЯ НА СЕРВОДВИГАТЕЛЬ JT-D-07-X
«Р» - общее меню.
Настройки общего меню (4 параметра):
1. n0: регулировка скорости.
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	Скорость
	300-900
	1000-1900
	2000-2900
	3000-3900
	4000-4900
	5000-5900



2. n1: позиционер иглы. 
0- выключен.
1- включен.
Если позиционер не включен, высветится ошибка Е5.
3. n2: положение иглы.
0-нижнее.
[bookmark: _GoBack]1-верхнее.
4. n3: направление движения.
0-против часовой.
1-по часовой.
Для сохранения настроек нажать клавишу «P».
 
 

